[bookmark: _GoBack]การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

	1.ชื่อโครงการ  โครงการจัดซื้อลิฟท์พร้อมติดตั้งในสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อยเป็นลิฟท์ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า  550  กิโลกรัม  ความเร็ว  60  เมตร/นาที  จอดรับส่ง  2 ชั้น  2  ประตู (แบบไม่มีห้องเครื่อง)  จำนวน  1  ชุด ขนาดห้องโดยสาร กว้าง 1200 X ลึก 1400 X สูง 2300 มม.ระบบควบคุม VV - VF Microprocessor Controller วัสดุทั้งหมดผนังภายในและประตูห้องโดยสาร  และกรอบบานประตูชานพักทุกชั้นเป็น  STAINLESS  STEEL  HAIRLINE  ขึ้นรูปทั้งชิ้น,อุปกรณ์พิเศษ  ระบบ  A.R.D.   ลิฟท์จะได้ไม่ค้างระหว่างชั้นในกรณีที่ไฟฟ้าดับ  จำนวน  1  โครงการ  ครุภัณฑ์ดังกล่าว  เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่ายนอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด  และจะดำเนินการด้วยความประหยัด  เนื่องจากมาตรฐานมิได้กำหนดไว้  จึงขอหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  เนื่องจากมาตรฐานครุภัณฑ์มิได้กำหนดไว้  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือหระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  08.3/ว.1989  ลงวันที่  22  มิถุนายน  2542
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ   เทศบาลตำบลลานข่อย
2.วงเงินประมาณที่ได้รับ   1,500,000.-บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
3.วันที่กำหนดราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)     วันที่  11  สิงหาคม  2559  
     เป็นเงิน  1,495,000.-บาท  (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
4.แหล่งที่มาของราคากลาง  (ราคาอ้างอิง)
4.1............................................................-.......................................................................................................
4.2............................................................-.......................................................................................................
4.3...........................................................-.........................................................................................................
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง/คุณลักษณะเฉพาะ  (ราคาอ้างอิง)  ทุกคน
5.1 นายฤทธิ์  ไชยวรรณ		ตำแหน่ง  ปลัดเทศบาลตำบลลานข่อย      
5.2 นายปรีชา  หนูชู		ตำแหน่ง  ครู คศ.2 วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง	        
5.3  นายสุเมธ  ด้วงศิริ		ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง		        
5.4. นายสรยุทธ  แก้วอินทร์	ตำแหน่ง  นายช่างโยธา			         
5.5. นายปรีชา  เกตพูน		ตำแหน่ง  นายช่างไฟฟ้า			         








รายละเอียดคุณลักษณะของโครงการจัดซื้อลิฟท์พร้อมติดตั้งของเทศบาลตำบลลานข่อย
คุณลักษณะทั่วไป
เป็นลิฟท์ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า  550  กิโลกรัม  ความเร็ว  60  เมตร/นาที  จอดรับส่ง  2 ชั้น                2  ประตู (แบบไม่มีห้องเครื่อง)  จำนวน  1  ชุด ขนาดห้องโดยสาร กว้าง 1200 X ลึก 1400 X สูง 2300 มม.ระบบควบคุม VV - VF Microprocessor Controller วัสดุทั้งหมดผนังภายในและประตูห้องโดยสาร  และกรอบบานประตูชานพักทุกชั้นเป็น  STAINLESS  STEEL  HAIRLINE  ขึ้นรูปทั้งชิ้น,อุปกรณ์พิเศษ  ระบบ  A.R.D.
+ง  ลิฟท์จะได้ไม่ค้างระหว่างชั้นในกรณีที่ไฟฟ้าดับ  โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.เครื่องจักรกลขับเคลื่อนและตำแหน่ง
ใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนแบบไม่มีเกียร์ (Gearless Traction  Machine) ซึ่งอาศัยแรงขับเคลื่อนของ “Variable  Voltage Variable  Frequency”  โดยผ่านวงจร  “Solid State  Power  Inverter  ควบคู่กับ  Pulse  Width  Modulation  (PWM)”  การทำงานทั้งหมดของวงจรจะถูกควบคุมความแน่นอนและแม่นยำ  โดย Microprocessor Controller  ซึ่งทำหน้าที่เป็นวงจร  Digital  Requlator และระบบเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบเป็นชุดเดียวกัน  ติดตั้งอยู่บนคานเหล็กมีแผ่นยางรองรับแท่นเครื่อง เพื่อป้องกันสียงและการสั่นสะเทือน  เครื่องควบคุมการทำงานของลิฟท์ติดตั้งอยู่ในช่องลิฟท์
2.ระบบควบคุมลิฟท์
	เป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมด ควบคุมด้วยระบบ Microprocessor  Controller  พร้อมฟังก์ชันการทำงานของ  VV - VF Controlled Inverter Elevator สามารถควบคุมการหยุด รับ-ส่ง ผู้โดยสารได้ทุกชั้น จากภายในและภายนอกลิฟท์ ตามลำดับชั้นที่ลิฟท์ผ่าน โดยไม่ต้องมีพนักงานประจำลิฟท์

3.ระบบควบคุมการทำงานแบบ Selective Collective	
	เป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมด ควบคุมการทำงานของลิฟท์ ผู้โดยสารสามารถควบคุมการใช้งานด้วยการกดปุ่มภายในห้องโดยสาร  และปุ่มกดบริเวณประตูชานพักแต่ละชั้นด้วยตนเอง ระบบจะทำงานให้สัมพันธ์กับคำสั่ง และน้ำหนักบรรทุกที่ได้รับโดยต่อเนื่องรวดเร็วและใช้เวลาน้อยที่สุด
4.วงกบและประตูชานพัก
	ขนาดของประตูหรือช่องเปิดขนาด กว้าง 900 x สูง 2100 มม. ทุกชั้นเป็นกรอบประตูกรอบเล็ก ประตูเป็นชนิด 2 บาน เลื่อน เปิด-ปิด  จากจุดกึ่งกลาง  แผ่นรองร่องประตูเป็นอลูมิเนียมรีดกันลื่นอย่างดี
5.ประตูลิฟท์
	ประตูลิฟท์เป็นแบบ  2 บาน เลื่อนเปิด - ปิด  จากจุดกึ่งกลางโดยอัตโนมัติ ระบบเปิด-ปิด ประตูลิฟท์            ใช้ระบบ AC Motor ขับเคลื่อนชุดประตูด้วยระบบ VV - VF Control “Variable Voltage Variable Frequency” และควบคุมการทำงานด้วย Microprocessor
6.ผนังภายในตัวลิฟท์
	Hairline Stainless Steel รอยต่อทุกแห่งของผนังจะตกแต่งและเข้ามุมอย่างงาม
7.ฝ้าเพดาน (Ceiling)
	Painted Steel ระบบไฟแสงสว่างในตัวลิฟท์เป็นแบบหลอด Fluorescent ซ่อนอยู่บนฝ้าเพดาน               มีช่องระบายอากาศพัดลมระบายอากาศ และทางออกฉุกเฉินที่เพดานลิฟท์

8.พื้นลิฟท์ (ห้องโดยสาร)
       ด้านล่างเชิงผนังลิฟท์จะมี Kick Plate เพื่อป้องกันเท้ากระแทกผนังลิฟท์ พื้นลิฟท์ปูด้วยแผ่น Polyvinyl Tile
9.แผงปุ่มกดและไฟบอกชั้นที่ประตูชานพักทุกชั้น
      ปุ่มกดลิฟท์เป็นแบบ Micro Push Button ระยะเคลื่อนที่ของปุ่มกด (Movement Stroke) เพียง                    0.2 ม.ม. ไฟบอกชั้นเป็นแบบ Digital Segment Indicator หรือ Digital Dot Matrix Indicator พร้อมลูกศรแสดงทิศทางการวิ่ง ขึ้น-ลง ของลิฟท์ ชั้นบนสุดและล่างสุดจะมีปุ่มกดเรียกลิฟท์  1 ปุ่ม ชั้นอื่นๆ จะมี               2 ปุ่มกด (ขึ้น-ลง) ปุ่มเหล่านี้เมื่อถูกเรียกจะมีแสงไฟแสดงไม่ต้องกดซ้ำ
10.แผงปุ่มกดบังคับภายในตัวลิฟท์
      	แผงปุ่มกดบังคับภายในตัวลิฟท์  2 ชุด  1. ปุ่มกดสำหรับใช้งานทั่วไป 1 ชุด  2. ปุ่มกดสำหรับ           ผู้พิการ  1 ชุด ปุ่มกดเป็นแบบ Micro Push Button พร้อมมีไฟบอกชั้นเป็นแบบ  Digital Segment Indicator หรือ Digital Dot Matrix Indicator พร้อมลูกศรแสดงทิศทางการวิ่ง ขึ้น-ลง ของลิฟท์               มีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
	- ปุ่มกดไปตามชั้นต่างๆ พร้อมไฟแสดงการบันทึก
- ปุ่มเร่งปิดประตู (Door Close)
- ปุ่มเร่งเปิดประตู (Door Open)
- ปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Alarm Button)
      โทรศัพท์ติดต่อภายในแบบฝาผนัง
      ตัวอักษรเบรลล์  สำหรับผู้พิการทางสายตาติดตั้งที่ปุ่มกดทุกปุ่ม (ขึ้นอยู่กับรุ่นของปุ่มกดที่เลือก)    
พร้อมมีตู้ควบคุมมีฝาเปิด-ปิด บริเวณด้านล่างแผงควบคุมหลัก พร้อมกุญแจล็อก มีอุปกรณ์ภายใน ดังนี้
	- สวิทซ์เปิด - ปิด พัดลมระบายอากาศ
	- สวิทซ์เปิด - ปิด ไฟฟ้าแสงสว่าง
	  - สวิทซ์หยุดลิฟท์ชั่วคราว (Parking Switch)
       สวิทซ์ Attendant Mode
       Inspection Operation
11.ระบบการทำงาน และความปลอดภัยทางเชิงกลและไฟฟ้า
	11.1 มีระบบป้องกันประตูหนีบ, ปิดกระแทกผู้โดยสารขณะเข้าหรือออกลิฟท์ ด้วยอุปกรณ์                       Safety Door Edge (Safety Shoe)
	11.2 มีระบบ Door Photo Sensor หรือ Photocell เป็นลำแสงอินฟาเรด (Infrared) ชนิดม่านลำแสง หรือหลายลำแสง (Multi Photo Sensor/Light Curtain Sensor) ติดตั้งอยู่ระหว่างบานประตูห้องโดยสาร  เมื่อมีผู้โดยสาร หรือสิ่งของมาบังลำแสง โดยไม่ต้องสัมผัสประตู ระบบควบคุมจะสั่งให้ประตูที่กำลังปิด ทำการเปิดใหม่
	11.3 มีระบบ Repeated Door Close  เมื่อมีสิ่งกีดขวางระหว่างที่ประตูกำลังปิด ระบบจะทำการ           เปิด - ปิดประตูซ้ำเพื่อทำให้สิ่งกีดขวางพ้นไปจากประตู
	11.4 มีระบบป้องกันประตูหนีบ, ปิดกระแทกผู้โดยสารขณะเข้าหรือออกลิฟท์
	11.5 มีระบบแสงสว่างสำรอง  พร้อมด้วยระบบชาร์ทไฟอัตโนมัติ (Emergency Light with Trickle Charger)
	11.6 มีระบบ Internal Phone และสัญญาณเตือน (Alarm) ขอความช่วยเหลือจากภายในลิฟท์                 แจ้งเหตุกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
	11.7 มีระบบ Automatic Bypass เมื่อมีน้ำหนักบรรทุกมากกว่าอัตราบรรทุกที่กำหนด ลิฟท์จะไม่หยุดรับผู้โดยสาร และไม่รับคำสั่งจากปุ่มกดหน้าประตูชานพัก จนกว่าน้ำหนักบรรทุกจะต่ำกว่าอัตราบรรทุกที่กำหนด
	11.8 มีระบบสัญญาณเสียงเตือน เมื่อลิฟท์บรรทุกน้ำหนักเกินอัตราที่กำหนด ลิฟท์จะไม่ทำงาน และประตูลิฟท์จะไม่ปิด พร้อมทั้งมีเสียงเตือนและลิฟท์จะทำงานอีกครั้งเมื่อน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์บรรทุกของลิฟท์
	11.9 ที่บานประตู  และชานพักทุกชั้นจะมี   Door Interlocking Contact โดยที่ลิฟท์จะทำงานได้ต่อเมื่อประตูลิฟท์ทุกบานปิดสนิทแล้ว (ครบวงจรไฟฟ้า) ถ้าประตูบานใดปิดไม่สนิทลิฟท์จะไม่วิ่ง หรือหากลิฟท์กำลังวิ่งอยู่ก็จะหยุดทันที  มีกุญแจพิเศษสำหรับใช้เปิดประตูชานพักในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  เมื่อลิฟท์ค้างหรือประตูไม่เปิด
	11.10 ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ เช่น ลวดสลิงขาด หรือลิฟท์วิ่งด้วยความเร็วเกินกำหนด จะมีอุปกรณ์นิรภัย “Governor and Flexible Safety Guide Clamp” และหนีบตัวลิฟท์ให้ติดแน่นอยู่กับราง เพื่อให้ตัวลิฟท์ติดอยู่กับรางไม่เคลื่อนที่ และตัดกระแสไฟที่เข้ามอเตอร์ให้ลิฟท์หยุดการทำงาน
	11.11 ระบบเบรกของลิฟท์ตรงส่วนประกอบอยู่กับมอเตอร์  เป็นเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าและมีอุปกรณ์คลายเบรกได้ด้วยมือ และมีที่หมุนสำหรับเคลื่อนตัวลิฟท์ให้มาจอดตรงชั้น ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือไฟฟ้าดับ
	11.12 ระบบป้องกันการวิ่งเลยชั้นบนสุด-ล่างสุดด้วยอุปกรณ์ชุด “Final Up/Down Limited Switch” ซึ่งติดตั้งอยู่ช่วงบนสุดหรือล่างสุดในช่องลิฟท์
	11.13 อุปกรณ์รองรับการกระแทกของตัวลิฟท์ (Buffer) ติดตั้งที่บ่อลิฟท์
	11.14 อุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ไหม้
	11.15 อุปกรณ์ป้องกันการใช้กระแสไฟเกิน
	11.16 อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าต่ำ ไฟมาไม่ครบเฟส
	11.17 อุปกรณ์ป้องกันการกลับเฟส
	11.18 อุปกรณ์สำหรับคลายเบรก และหมุนลิฟท์ด้วยมือ
	11.19 Low Speed Rescue Operation Automatic ในกรณีที่ลิฟท์เกิดค้างระหว่างชั้นอย่างกะทันหัน ในขณะที่กำลังวิ่งอยู่เนื่องจากเกิดขัดข้องภายในวงจร ลิฟท์จะไม่ค้างระหว่างชั้น โดยระบบลิฟท์จะบังคับให้วิ่งไปจอดชั้นใกล้สุดอย่างช้าๆ และเปิดประตูเพื่อให้ผู้โดยสารออก และลิฟท์จะไม่ทำงานจนกว่าจะได้รับการแก้ไขวงจรที่ขัดข้อง
	11.20 มีระบบ False Car Call Cancelling (Button type) หรือระบบการยกเลิกปุ่มกด เมื่อมีการกดปุ่มเรียกชั้นภายในห้องโดยสารผิดชั้น หากกดปุ่มนั้นๆซ้ำอีกครั้ง ระบบจะทำการยกเลิกคำสั่งเรียกชั้นดังกล่าว และสามารถกดปุ่มไปยังชั้นที่ต้องการอื่นๆได้
	11.21 มีระบบ Reversal Car Call Cancelling เมื่อมีการกดปุ่มบนแผงควบคุมภายในห้องโดยสารสวนทางกับทิศทางที่ลิฟท์วิ่ง เมื่อลิฟท์จอดที่ปลายทางในทิศทางที่ลิฟท์วิ่งแล้ว ลิฟท์จะยกเลิกคำสั่งปุ่มกดที่สวนทางทั้งหมด
	11.22 มีระบบ Counter and Running Time เพื่อนับจำนวนครั้งในการวิ่งของลิฟท์


	11.23 มีระบบ Fault Indication Code Display เมื่อลิฟท์หยุดการทำงานด้วยความผิดปกติ ระบบจะแสดงรหัสปัญหา/ ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ทราบในจอแสดงผลที่ตู้ Control เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบปัญหา/ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและมีสัญลักษณ์ “Out of Service” แสดงให้ผู้โดยสารทราบที่ไฟบอกชั้นในห้องโดยสารและไฟบอกชั้นที่ประตูชานพัก
	11.24 มีระบบ Automatic On-Off Fan and Lighting เมื่อไม่มีการใช้ลิฟท์ ระบบไฟแสงสว่างและพัดลมระบายอากาศภายในห้องโดยสารจะปิดเองอัตโนมัติและจะเริ่มทำงานใหม่อีกครั้งเมื่อมีการใช้งานลิฟท์ 
12.ระบบไฟฟ้าที่ต้องจ่ายให้กับลิฟท์
           12.1 ไฟฟ้าระบบลิฟท์ชนิดกระแสสลับ (AC) ๓๘๐ โวลท์ ๓ เฟส ๔ สาย ๕๐ เฮริทซ์  พร้อมสายดิน  และกำลังไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไม่เกิน + ๕%
          12.2  ไฟฟ้าระบบแสงสว่าง ชนิดกระแสสลับ (AC) ๒๒๐ โวลท์ ๑ เฟส ๕๐ เฮริทซ์
          12.3  มีระบบ Surge Protection  สำหรับอุปกรณ์ควบคุมและระบบคอมพิวเตอร์
13.อุปกรณ์ควบคุมการจอด
	มีอุปกรณ์ควบคุมระดับการจอดของลิฟท์ ให้ตรงระดับชั้นเสมอ  โดยไม่คำนึงถึงน้ำหนักบรรทุกที่เปลี่ยนแปลง
14.รางลิฟท์  (Car  Rail)  
         	เป็นรางเหล็กทึบรูปแบบ  “T-Section Rail”  จากโรงงานผู้ผลิต  ผิวรางเรียบมีขนาดมาตรฐานที่จะรองรับน้ำหนักของตัวลิฟท์เมื่อลิฟท์บรรทุกน้ำหนักเต็มที่ได้โดยปลอดภัย  มีระบบการหล่อลื่นรางลิฟท์ตลอดเวลาอย่างเพียงพอ  และสม่ำเสมอ
15.ลวดสลิงลิฟท์
         	เป็นลวดสลิงชนิดพิเศษที่ใช้กับลิฟท์โดยเฉพาะ  (Elevator  Ropes)  ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล
16.น้ำหนักถ่วง  (Counter  Weight)  
         	ทำด้วยคอนกรีตกรอบเหล็ก  หรือเหล็กหล่อ  วางซ้อนกันในโครงเหล็กที่แข็งแรง
17.มาตรฐานของผู้ผลิต (Application Code)
	ผลิตตามมาตรฐานนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ
	  - มาตรฐาน GB7588.2003 หรือ  มาตรฐาน EN81-1 : 1998 หรือ มาตรฐาน ISO 9001
18.อุปกรณ์ฉุกเฉิน
	  ติดตั้งอยู่ภายในห้องโดยสาร ในกรณีที่ไฟฟ้าภายในอาคารดับไฟสำรองฉุกเฉินจะติดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ หลอดไฟสำรองฉุกเฉินและโทรศัพท์ติดต่อภายในจะใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่สำรองที่สามารถประจุไฟได้เองโดยอัตโนมัติ (Automatic Rechargeable Battery)
19.การป้องกันสนิม
	  อุปกรณ์ในส่วนที่เป็นเหล็ก ซึ่งไม่ได้รับการพ่นสีหรือชุบสี จะทาด้วยสีป้องกันสนิมอย่างดี
20.อุปกรณ์และระบบเพิ่มเติมพิเศษ
	  - Arrival Chime
	    สัญญาณเสียงแจ้งเตือน เมื่อถึงชั้นจอด



	  - Attendant Mode
	   ระบบนี้จะทำงานเมื่อกดปุ่มในตู้ควบคุมมีฝาเปิด-ปิด บริเวณด้านล่างแผงควบคุมหลัก พร้อมกุญแจล็อกภายในห้องโดยสารโดยจะรับคำสั่งเฉพาะภายในห้องโดยสาร และไม่รับคำสั่งจากภายนอกห้องโดยสาร
	  - Inspection Operation
	    ระบบนี้จะทำงานเมื่อกดปุ่มในตู้ควบคุมมีฝาเปิด-ปิด บริเวณด้านล่างแผงควบคุมหลัก พร้อมกุญแจ ล็อกที่อยู่ภายในห้องโดยสาร หรือบนหลังคาห้องโดยสาร โดยลิฟท์จะวิ่งด้วยความเร็ว 0.3 เมตร ต่อ วินาที เพื่อการตรวจสอบและบำรุงรักษา
	  - Fire Return Operation
	    ระบบนี้จะทำงานในกรณีที่มีการกดปุ่มสัญลักษณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบควบคุมลิฟท์จะทำการยกเลิกคำสั่งอื่นๆทั้งหมด และวิ่งตรงลงมาจอดที่ชั้นล่างสุดของอาคาร หรือชั้นที่กำหนด และเปิดประตูให้ผู้โดยสารภายในลิฟท์ออกมาได้อย่างปลอดภัยและหยุดการทำงานพร้อมเปิดประตูทิ้งไว้
	   - Fireman’s Service Operation
	     ระบบนี้จะทำงานภายหลังจากการทำงานของระบบ Fire Return Operation ระบบนี้จะมีสวิทซ์             2 ตำแหน่ง (On-Off) ติดตั้งอยู่บริเวณด้านล่างของอาคารหรือชั้นที่กำหนด ลักษณะเป็นปุ่มกดอยู่ในกระจกใส ติดตั้งอยู่ด้านข้างของลิฟท์ทำได้โดยการทุบกระจกของกล่องควบคุมบริเวณด้านหน้าลิฟท์ ซึ่งบรรจุสวิทซ์พร้อมเลื่อน สวิทซ์ไปที่ตำแหน่ง On การทำงานของลิฟท์นี้จะควบคุมได้จากภายในตัวลิฟท์ (In-Car Calls) เท่านั้น และลิฟท์ ทำงานที่  Low Speed
	    ระบบการทำงาน Fire Return Operation & Fireman’s Service Operation นี้ จะต้องมีการเชื่อมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของอาคารเข้ามาที่ตู้ควบคุมลิฟท์เท่านั้น (ค่าใช้จ่ายในการเดินสายสัญญาณมายังตู้ควบคุมภายในห้องเครื่องลิฟท์เป็นของผู้เสนอราคา) ทั้งนี้ความสามารถของระบบนี้ และการทำงานของระบบนี้ขึ้นอยู่กับการทำงานและความสามารถของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของอาคาร
21.ระบบแบตเตอรี่สำรอง ARD
	   ระบบแบตเตอรี่สำรอง ARD (Automatic Rescue Device) โดยในกรณีที่ไฟฟ้าขับเคลื่อนลิฟท์ดับ                ระบบช่วยเหลืออัตโนมัติจำใช้ไฟจากแบตเตอรี่สำรองขับเคลื่อนลิฟท์ไปจอดชั้นที่ใกล้ที่สุด จากนั้นเปิดประตูให้ผู้โดยสารออกจากลิฟท์และหยุดการทำงาน ป้องกันลิฟท์ค้างระหว่างชั้น ลิฟท์จะกลับมาทำงานเป็นปกติ                   โดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าเข้าสู่ระบบตามปกติ
22.ขอบเขตของงานและเงื่อนไขทั่วไป 
          22.1 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายของผู้ผลิตโดยตรง (SOLD DISTRIBUTOR)         ซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน โดยเป็นผู้จำหน่าย/ติดตั้ง และบริการลิฟท์ในประเทศไทยมาแล้วอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 5 ปี	
          22.2 ผู้เสนอราคาติดตั้งลิฟท์จะต้องมีวิศวกรสาขาไฟฟ้าหรือเครื่องกลไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร               ยื่นขออนุมัติการติดตั้งลิฟต์รวมถึงควบคุมดูแลงานทั้งหมด
          22.3 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบหนังสือรับรองถึงความสมบูรณ์ของลิฟท์และถูกต้องตามข้อกำหนดรวมทั้งยืนยันการรับประกันและดูแลรักษาตามระยะเวลาแห่งการรับประกันซึ่งออกให้โดยบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมพร้อมกับการส่งมอบลิฟท์โดยสาร
          22.4 ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันลิฟท์โดยสารและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบงาน ถ้าอุปกรณ์ส่วนหนึ่งส่วนใดเกิดชารุดเสียหาย ผู้เสนอราคาจะต้องเปลี่ยนให้ใหม่โดยจะคิดเงินเพิ่มไม่ได้
          22.5 ผู้เสนอราคาจะต้องให้บริการบำรุงรักษาทำความสะอาดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และซ่อมแซมการเสียหายต่าง ๆ โดยไม่คิดค่าบริการและค่าอะไหล่เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบงาน และจะต้องมีช่างบริการแก้ไขซ่อมแซมลิฟท์โดยสารตลอด 24 ชั่วโมง...
         22.6 ผู้เสนอราคาจะต้องทำการฝึกอบรมการใช้งาน การดูแลลิฟท์เบื้องต้นและการช่วยเหลือผู้โดยสารแก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลลานข่อย  หลังจากการส่งมอบงานอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือตามที่เรียกร้องในระหว่างระยะเวลาแห่งการรับประกัน 2  ปี พร้อมทั้งจัดส่งคู่มือสำหรับการดัง 
         22.7 ผู้เสนอราคาต้องจัดทำแบบงานติดตั้งลิฟต์ Shop  Drawing  สำหรับโครงการนี้พร้อมเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับเทศบาลตำบลลานข่อยในวันส่งมอบงาน โดยรายละเอียดจะต้องมีความถูกต้องตามข้อกำหนดทางเทคนิคของลิฟท์โดยสารและเป็นไปตามมาตรฐานของลิฟท์ยี่ห้อที่ติดตั้ง
23.คุณสมบัติมาตรฐานของลิฟท์และอุปกรณ์
         23.1 ลิฟท์และอุปกรณ์ประกอบที่จะนำมาติดตั้งต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานได้แก่  ANSI  A17.7 หรือ BS หรือ EN81 หรือ JISc  และได้รับมาตรฐาน  ISO9001 หรือ ISO9002 หรือ                 ISO 14001 ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและติดตั้งลิฟท์
         23.2 วัสดุและอุปกรณ์ในโครงการที่อนุมัติให้ใช้ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไมเคยผ่านการใช้งานมาก่อน
24.งานเกี่ยวกับการติดตั้งลิฟท์
	24.1  ก่อสร้างช่องลิฟท์ , บ่อลิฟท์ , ช่องประตู , ช่องปุ่มกด , สวิตซ์ต่างๆ  ,บันไดลงบ่อลิฟท์ และระยะ  Overhead  ตามแบบ
	24.2  ติดตั้ง  Hook  ที่เพดานปล่อยลิฟท์ , ช่องเปิดต่างๆ  ตามแบบ
	24.3  ติดตั้ง  Separate Beam (คานซอย)  กั้นกลางระหว่างลิฟท์  และโดยรอบลิฟท์/รอบช่องลิฟท์ในกรณีที่จำเป็น  ตามแบบ
	24.4  จัดการตกแต่งผนังช่องลิฟท์ , ช่องปุ่มกดต่างๆ  เมื่อติดตั้งวงกบประตู  และปุ่มกดต่างๆแล้วเสร็จ
	24.5  ติดตั้ง  Main  Distribution  Panel  พร้อม  Breaker  ย่อย , ไฟแสงสว่าง , เต้าเสียบ , เดินสายดินจากพื้น  และติดตั้งสายไฟฟ้าจนถึงตำแหน่งแผงควบคุมลิฟท์  รวมถึงติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  ในห้องเครื่องและบ่อลิฟท์  ตามแบบ  รวมทั้งสายไฟฟ้าสำหรับระบบ  Self-Generation  ระบบ  Fireman  Service  หรือระบบ  Supervisory  Control  (ในกรณีที่มี)  ตามแบบ
	24.6  จัดหาและติดตั้งพัดลมระบายอากาศ  หรือ เครื่องปรับอากาศในห้องเครื่องลิฟท์  ตามแบบ
	24.7  จัดหาเครน  หรือเครื่องมือสำหรับยกลิฟท์  พร้อมอุปกรณ์เข้ายังสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์  ภายในสถานที่ติดตั้ง
	24.8  จัดหาห้องเก็บอุปกรณ์ลิฟท์  เมื่อขนส่งถึงสถานที่ติดตั้ง  ต้องเป็นห้องที่แห้ง  ปลอดภัยและอยู่ใกล้ช่องลิฟท์  กรณีที่ไม่สามารถจัดหาสถานที่เก็บรักษาในบริเวณก่อสร้างตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาฯ ได้  ผู้เสนอราคาจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการเช่าสถานที่เก็บรักษาชั่วคราว  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการนี้
	24.9  ผู้เสนอราคาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้า  และน้ำประปาตลอดการติดตั้งและทดสอบลิฟท์
25.สถานที่ติดตั้ง
	ติดตั้งลิฟท์โดยสาร  ณ  อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย  (ใหม่)  หมู่ที่  1  ตำบลลานข่อย  อำเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง
******************************************************************************************


การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


 


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  


(


ราคาอ้างอิง


)


 


ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง


 


 


1.


ชื่อโครงการ  


โครงการจัดซื้อลิฟท์พร้อมติดตั้งในสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อยเป็นลิฟท์ขนาดบรรทุก


ไม่น้อยกว่า  


550  


กิโลกรัม  ความเร็ว  


60  


เมตร


/


นาที  จอดรับส่ง  


2


 


ชั้น 


 


2


  ประตู 


(


แบบไม่มีห้อง


เครื่อง


)


  


จำนวน 


 


1  


ชุด ขนาดห้องโดยสาร กว้าง 


1200 X 


ลึก 


1400 X 


สูง 


2300 


มม


.


ระบบควบคุม


 


VV


 


-


 


VF Microproce


ssor


 


Controller 


วัสดุทั้งหมดผนังภายในและประตูห้องโดยสาร  และกรอบบานประตู


ชานพักทุกชั้นเป็น


  


STAINLESS  STEEL  HAIRLINE 


 ขึ้นรูปทั้งชิ้น


,


อุปกรณ์พิเศษ  ระบบ  


A.R.D


.   


ลิฟท์จะ


ได้ไม่ค้างระหว่างชั้นในกรณีที่ไฟฟ้าดับ  จำนวน  


1  


โครงการ  ครุภัณฑ์ดังกล่าว  เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่าย


นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด  และจะดำเนินการด้วยความ


ประหยัด  เนื่องจากมาตรฐานมิได้กำหนดไว้  จึงขอหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  เนื่องจากมาตรฐาน


ครุภัณฑ์มิได้กำหนดไว้  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือหระทรวงมหาดไทย  ที่  มท  


08


.


3


/


ว


.


1989  


ลงวันที่  


22  


มิถุนายน  


2542


 


/


หน่วยงานเจ้าของโครงการ  


 เทศบาลตำบลลานข่อย


 


2


.


วงเงินประมาณที่ได้รับ   


1


,


500


,


000


.-


บาท  


(


หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน


)


 


3


.


วันที่กำหนดราคากลาง  


(


ราคาอ้างอิง


)


  


   วันที่  


11


  สิงหาคม  


2559  


 


     


เป็นเงิน  


1


,


495


,


000


.-


บาท  


(


หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน


)


 


4


.


แหล่งที่มาของราคากลาง  


(


ราคาอ้างอิง


)


 


4.1............................................................-


.......................................................................................................


 


4.2............................................................-


.......................................................................................................


 


4.3...........................................................-


.........................................................................................................


 


5


.


รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง


/


คุณลักษณะเฉพาะ  


(


ราคาอ้างอิง


)


  


ทุกคน 


5.


1 


นายฤทธิ์  ไชยวรรณ 


 


ตำแหน่ง


  


ปลัดเทศบาลตำบลลานข่อย


      


 


5


.


2 


นายปรีชา  หนูชู  ตำแหน่ง  ครู คศ


.


2 


วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง         


 


5.


3


  


นายสุเมธ  ด้วงศิริ  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง           


5


.


4


. 


นายสรยุทธ  แก้วอินทร์ ตำแหน่ง  นายช่างโยธา            


 


5.


5. 


นายปรีชา  เกตพูน  ตำแหน่ง  นายช่างไฟฟ้า             


 


 


 


 


 




การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง   ( ราคาอ้างอิง )   ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง    

1. ชื่อโครงการ   โครงการจัดซื้อลิฟท์พร้อมติดตั้งในสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อยเป็นลิฟท์ขนาดบรรทุก ไม่น้อยกว่า   550   กิโลกรัม  ความเร็ว   60   เมตร / นาที  จอดรับส่ง   2   ชั้น    2   ประตู  ( แบบไม่มีห้อง เครื่อง )    จำนวน    1   ชุด ขนาดห้องโดยสาร กว้าง  1200 X  ลึก  1400 X  สูง  2300  มม . ระบบควบคุม   VV   -   VF Microproce ssor   Controller  วัสดุทั้งหมดผนังภายในและประตูห้องโดยสาร  และกรอบบานประตู ชานพักทุกชั้นเป็น    STAINLESS  STEEL  HAIRLINE   ขึ้นรูปทั้งชิ้น , อุปกรณ์พิเศษ  ระบบ   A.R.D .    ลิฟท์จะ ได้ไม่ค้างระหว่างชั้นในกรณีที่ไฟฟ้าดับ  จำนวน   1   โครงการ  ครุภัณฑ์ดังกล่าว  เป็นครุภัณฑ์ที่ตั้งจ่าย นอกเหนือบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์จึงสามารถจัดหาได้ตามราคาท้องตลาด  และจะดำเนินการด้วยความ ประหยัด  เนื่องจากมาตรฐานมิได้กำหนดไว้  จึงขอหานอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  เนื่องจากมาตรฐาน ครุภัณฑ์มิได้กำหนดไว้  โดยถือปฏิบัติตามหนังสือหระทรวงมหาดไทย  ที่  มท   08 . 3 / ว . 1989   ลงวันที่   22   มิถุนายน   2542   / หน่วยงานเจ้าของโครงการ    เทศบาลตำบลลานข่อย   2 . วงเงินประมาณที่ได้รับ    1 , 500 , 000 .- บาท   ( หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน )   3 . วันที่กำหนดราคากลาง   ( ราคาอ้างอิง )       วันที่   11   สิงหาคม   2559           เป็นเงิน   1 , 495 , 000 .- บาท   ( หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน )   4 . แหล่งที่มาของราคากลาง   ( ราคาอ้างอิง )   4.1............................................................- .......................................................................................................   4.2............................................................- .......................................................................................................   4.3...........................................................- .........................................................................................................   5 . รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง / คุณลักษณะเฉพาะ   ( ราคาอ้างอิง )    ทุกคน  5. 1  นายฤทธิ์  ไชยวรรณ    ตำแหน่ง    ปลัดเทศบาลตำบลลานข่อย          5 . 2  นายปรีชา  หนูชู  ตำแหน่ง  ครู คศ . 2  วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง            5. 3    นายสุเมธ  ด้วงศิริ  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง            5 . 4 .  นายสรยุทธ  แก้วอินทร์ ตำแหน่ง  นายช่างโยธา               5. 5.  นายปรีชา  เกตพูน  ตำแหน่ง  นายช่างไฟฟ้า                   

   

